Informace o změnách NVF ve verzi APV 5.7
Verze NVF 3.2

1. Úprava hlavičky exportu NVF
Hlavička exportu NVF s omezující podmínkou polygon bude obsahovat souřadnice lomových bodů omezujícího polygonu. 
Příklad hlavičky exportu:

&HVERZE;"3.2"
&HVYTVORENO;"19.09.2007 10:32:18"
&HPUVOD;"ISKN"
&HCODEPAGE;"WE8ISO8859P2"
&HSKUPINA;"NEMO";"BDPA";"VLST";"JPVZ";"PKMP";"BPEJ";"GMPL";"REZE"
&HJMENO;"Lafek Jiří"
&HPLATNOST;"19.09.2007 10:25:05";"19.09.2007 10:25:05"
&HZMENY;0
&HNAVRHY;1
&HPOLYG;1
&HPOLYGDATA;754506.57;1047229.13
&HPOLYGDATA;754309.87;1047229.13
&HPOLYGDATA;754309.87;1047360.11
&HPOLYGDATA;754506.57;1047360.11
&HPOLYGDATA;754506.57;1047229.13
&HKATUZE;KOD N6;OBCE_KOD N6;NAZEV T48…
&HOPSUB;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D…
&HPAR;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D…

2. Doplnění datového bloku DPM o sloupec KATUZE_KOD
Datový blok DPM bude doplněn o sloupec KATUZE_KOD. 
Uvozující řádek datového bloku:

&BDPM;ID N30;STAV_DAT N2;DATUM_VZNIKU D;DATUM_ZANIKU D;PRIZNAK_KONTEXTU N1;RIZENI_ID_VZNIKU T240;RIZENI_ID_ZANIKU N30;TYPPPD_KOD N10;SOURADNICE_Y N10.2;SOURADNICE_X N10.2;TEXT T255;VELIKOST N10.2;UHEL N10.4;BP_ID N30;DPM_TYPE T10;VZTAZNY_BOD N2;KATUZE_KOD N6

Doplňující informace k úpravám ve verzi APV 5.7

Níže popisovaná změna se přímo nedotýká struktury NVF, přesto je tato úprava zajímavá především pro zpracovatele geometrických plánů a pozemkových úprav.

Propojení DKM s aplikací bodových polí
Dojde k automatickému propojení aplikace bodových polí s DKM. Tím bude zajištěna plná aktuálnost a úplnost informací o bodovém poli v DKM.
V případě bodů bodových polí (body se ZPMZ = 0 nebo body s vazbou na triangulační list), které jsou zároveň součástí kresby hranic parcel nebo vnitřní kresby, budou pro kresbu automaticky vygenerovány nové podrobné body. Body bodového pole budou tedy navázány pouze na značky bodů bodového pole, nebude možné přes ně vést kresbu.
Pokud bude jako PBPP určen roh domu, budou v databázi ISKN existovat dva body, z nichž jeden bude navázán na kresbu hranic parcel, druhý bude navázán na značku bodu.

V souvislosti s vyhláškou 26/2007 Sb. dojde v DKM k odstranění značek výškových bodových polí (kód TYPPPD 103 a 104).