Vedení podrobných bodů v ISKN po novele vyhlášky 26 Sb.

V souvislosti s chystanou novelou katastrální vyhlášky dojde k několika změnám v principu vedení podrobných bodů. Použití souřadnic polohy (SPOL) a obrazu (SOBR) nabývá na významu u všech typů katastrálních map, nejen u map KMD a KMD na části jak tomu bylo doposud.
Podrobný bod může mít v ISKN dvoje souřadnice. SPOL nám určuje polohu bodu v terénu, SOBR představuje umístění bodu v mapě.

Základní principy vedení dvojích souřadnic
Bod musí mít vždy souřadnice SOBR – bod musí mít souřadnice pro zobrazení v mapě. V ISKN nemůže být bod pouze se souřadnicemi SPOL.
Pokud jsou u bodu v terénu určeny souřadnice s kódem kvality (kk) 3, jedná se vždy o souřadnice SPOL.
Pokud má bod souřadnice kk = 4 – 8, pak se jedná o souřadnice SOBR.
Kód kvality je uveden u souřadnic SOBR nebo SPOL podle toho, které souřadnice tvoří geometrické a polohové určení nemovitosti.

Interpretace souřadnic podrobných bodů v ISKN
Varianta číslo 1:
Pracujeme v nezkreslené mapě a panuje souhlas vlastníků s průběhem hranice.
Bod na vlastnické hranici bude mít souřadnice SOBR rovné souřadnicím SPOL.
Kód kvality bude vyplněn u souřadnice SPOL (kk = 3).
Příklad importu bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Varianta číslo 2:
 Pracujeme ve zdeformované mapě, ale panuje souhlas vlastníků s průběhem hranice.
Bod na vlastnické hranici bude mít souřadnice SOBR rozdílné od souřadnic SPOL.
Kód kvality bude vyplněn u souřadnice SPOL (kk = 3).
Příklad importu bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Varianta číslo 3:
Pracujeme v mapě, kde dosud neproběhlo měření ve třetí třídě přesnosti.
U bodů jsou vyplněny pouze souřadnice SOBR (kk = 4 – 8).
Tato varianta nemůže nastat při předání geometrického plánu. Geometrický plán vždy obsahuje v terénu měřené souřadnice.

Varianta číslo 4:
Vlastník nesouhlasí s průběhem hranice, nezáleží na tom, v jakém prostoru pracujeme.
Bod na vlastnické hranici může mít souřadnice SOBR rozdílné od souřadnic SPOL.
Kód kvality bude vyplněn u souřadnice SOBR (kk = 4 – 8).
Příklad importu bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Identické body (body použité pro zobrazení a navázání změny na polohopisný obsah katastrální mapy, která není v S-JTSK):
Identické body budou též součástí NVF.
Identický bod bude mít souřadnice SOBR a SPOL shodné.
Kód kvality bude uveden u SOBR a bude mít hodnotu 8.
Příklad importu identických bodů do ISKN prostřednictvím NVF:

Výpočet výměr a jejich kontroly
Pokud mají všechny lomové body na hranici pozemku kód kvality 3 nebo 4, pak se pro výpočet použijí tyto souřadnice bez o hledu zda jsou to souřadnice SOBR nebo SPOL.
Pokud má alespoň jeden lomový bod kód kvality 5 – 8, pro výpočet se použijí souřadnice SOBR.