ČR-KATASTRÁLNÍ ÚŘAD pro LIBERECKÝ KRAJ
Katastrální pracoviště Semily
Pekárenská 34, 513 01 Semily
481 629 111, kp.semily@cuzk.cz, www.cuzk.cz

Čj.: PD-0209/2008-608
Semily 25.2.2008

Věc
Dodatek k technické zprávě ZMVM Turnov

Shora nadepsané pracoviště zjistilo dne 5.11.2007 pochybení v postupu při zhotovení DKM - dokončení ZMVM na lokalitě Turnov č.z. 08129 108.

Pochybení spočívá ve špatném zařazení podrobných bodů do odpovídající kategorie kódu kvality (dříve charakteristiky kvality, před tím také třídy přesnosti (tř.př.)) oproti údajům uvedeným v projektu č. 331 (Ing. P. Štěpán, XI.1988, Geodézie n.p. Pardubice).

Z důvodu chybného vyhodnocení problému byl všem podrobným bodům přiřazen kód kvality č. 3 na místo správného č. 4, což by bylo bývalo odpovídalo projektu. Zařazení do kódu kvality vyplývá z odst. 1.13 a nebo příl. č. 3 citovaného projektu (přiloženo). Při vyhodnocování tehdejší situace vycházelo naše pracoviště z údajů o třídách přesnosti, jež byly uvedeny v souborech VKM (vyžádaných k tomu účelu z KÚ Pardubice), které však byly z převážné většiny v rozporu s údaji v dokumentovaných tištěných seznamech podrobných bodů.

Uvedené pochybení se týká všech katastrálních území z citované lokality. Těmi jsou: Bělá u Turnova, Bukovina u Turnova, Daliměřice, Klokočí u Turnova, Loučky u Turnova, Malý Rohozec, Mašov u Turnova, Modřišice, Ohrazenice u Turnova, Přepeře u Turnova, Rakousy, Sekerkovy Loučky.

Projekt uvádí ve všech katastrálních územích tř.př. 4 kromě intravilánu Daliměřice, kde byla stanovena tř.př. 3. Vzhledem k tomu, že je bezpečně doloženo (zápisníky podrobného měření), že podrobné měření polohopisu bylo provedeno elektronickými dálkoměry (Carl Zeiss Jena: Eot, Recota, Reta) dovolí si naše pracoviště ponechat v intravilánech uvedených k.ú. nadále kód kvality 3 i přesto, že byl projektován 4, neb má za to, že výchozí údaje, metoda měření, použitá měřická technika a konečně i zkušenosti s výsledky měření změn splňují beze zbytku podmínky pro kód č. 3.

Výše specifikované pochybení bylo v období 16.–25.1.2008 v uvedených katastrálních územích opraveno řízením OR ISKN, přečíslováním příslušného kódu kvality na stupeň č. 4, jež odpovídá projektu. To se týká měřických náčrtů (ZPMZ) extravilánu dle následujícího přehledu:

Název k.ú.	Čísla náčrtů	Řízení OR	
Bělá u Turnova	148,149,150,151,152,153,154,155,156,157	27/2008	
Bukovina u Turnova	193,194,195,196,197,198,200	28/2008	
Daliměřice	289,290,291,292,311,313,314,317,318	29/2008	
Klokočí u Turnova	62,63,64,65,66,67,68,69	30/2008	
Loučky u Turnova	57,58,59,60	31/2008	
Malý Rohozec	104,105,106,107,113	32/2008	
Mašov u Turnova	297,298,299,300,301,302,303,304,305,306	33/2008	
Modřišice	113,114,115,116,117,118,119,120,121	34/2008	
Ohrazenice	218,220,221,222,223,224,225,226,227	35/2008	
Přepeře	179,180,181,182,183,184,185,186	36/2008	
Rakousy	45,46,47,48,49,50	26/2008	
Sekerkovy Loučky	130,131,132,133,134,135,136,137,138	37/2008	

Ing. Jiří Bekr
     ředitel

Příloha:	kopie částí projektu (přiloženo v elaborátu OO i ve spisech OR)
kopie výstupů z VKM i tištěných seznamů PB (přiloženo jen v elaborátu OO)