**VYROZUMĚNÍ**

**o označení bodu na hranici pozemku**

|  |
| --- |
| Vyhotovitel geometrického plánu: |
| ***Geodet XY***  ***Adresa***  ***ID DS***  ***e-mail, tel.*** |

Dne *1. května 2017* bylo v souvislosti s tvorbou geometrického plánu č. *354-23/2017* v katastrálním území *Moravská Lhota* provedeno na žádost *Josefa Nováka, vlastníka děleného pozemku p.č. 88/1 a p.č. 76*, vyšetření a zaměření hranic děleného pozemku podle skutečného užívání v terénu. Hranice s pozemkem ve Vašem vlastnictví je v terénu označena níže uvedeným trvalým způsobem, přitom toto označení svou polohou odpovídá údajům katastru nemovitostí v mezích jejich přesnosti.

Vyhotovitel geometrického plánu je v takovém případě podle § 81 odst. 3 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), povinen vyrozumět sousedního vlastníka o tom, že hodlá označit bod napojení nové hranice při dělení sousedního pozemku trvalým způsobem, není-li již tento bod trvale označen.

Vyrozumění se týká následujících hranic dělených pozemků uvedených též v přiloženém situačním náčrtu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hranice mezi pozemky | | Označená trvalým způsobem | Vlastník sousedního pozemku | Odesláno/  předáno dne | Vyjádření doručit do |
| dělený p. | sousední p. |
| *88/1* | *p.č. 543/3* | *Dřevěným plotem* | *Petr Dvořák,*  *Lesní 901/34, 501 00 Moravská Lhota* | *5.5.2017* | *20.5.2017* |
| *76* | *p.č. 75/1* | *Plastovým hraničním znakem a rohem hospodářského stavení* | *Pavel Procházka,*  *Luční 23/5, 501 00 Moravská Lhota* | *5.5.2017* | *20.5.2017* |
| *88/1* | *st.p.č. 28* | *Rohem budovy č.p. 15* | *Jan Dvořák,*  *Zahradní 634/3, 501 00 Moravská Lhota* | *Osobně*  *4.5.2017* | *19.5.2017* |
|  |  |  |  |  |  |

V souladu s výše uvedeným ustanovením katastrální vyhlášky může vlastník vyhotoviteli geometrického plánu doručit do 15 dnů od odeslání vyrozumění písemný nesouhlas s tím, že stávající označení hranice v terénu odpovídá skutečné vlastnické hranici. V případě doručení takového nesouhlasu není zamezeno vyhotovení geometrického plánu a rozdělení pozemku, ale výchozí bod nové hranice bude v terénu označen pouze dočasným způsobem (např. dřevěným kolíkem) a napojení nové hranice na dosavadní hranici bude v geometrickém plánu vyznačeno pouze graficky s přesností dosavadního zobrazení hranice v katastrální mapě.

V *Brně* dne *5. května 2017*

...*podpis*...

Příloha: Situační náčrt dělení na podkladu katastrální mapy

Příloha - situační náčrt dělení na podkladu katastrální mapy:



Hraniční znak umisťovaný na označenou hranici